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タブレット端末 仕様書








令和８年７月


和歌山市　総合防災課

1 　調達物品
（1） 避難所受付業務に使用するタブレット端末160台、付属充電器160式及び必要に応じてNFC読取機160台
2 　調達目的
（1） 本調達は、避難所受付業務に使用するタブレット端末を導入することを目的とする
3 　基本要件
（1） 本仕様書に示す仕様と同等以上の性能を有する製品であること
（2） ４（１）、４（２）又は４（３）の仕様を満たしたタブレット端末を160台用意すること
NFC機能を内蔵していないタブレット端末を用意する場合は、Bluetooth接続可能なNFC読取機を160台用意すること
（3） 一般的な商用電源（AC100V）で充電が可能であること
充電に必要なACアダプタ及びケーブルを付属すること
（4） 納品したタブレット端末での避難所受付システムの動作を保証すること


４　タブレット端末仕様
（1） Android端末

	項目
	仕様

	対応言語
	日本語

	OS
	Android14以上

	CPU
	4コア以上

	メモリ
	4GB以上

	ストレージ
	64GB以上

	ディスプレイ
	10インチ以上

	カメラ（外側）
	500万画素以上

	通信
	IEEE802.11 a/b/g/n/ac以上のWi-Fi通信が可能であること

	Bluetooth
	Bluetooth 5.0以上

	充電端子
	USB Type-C

	バッテリー
	[bookmark: _Hlk234428096]バッテリー容量6,000mAh以上

	重量
	700g以下

	セキュリティ
	端末ロック、データ暗号化に対応




（2） iOS端末

	項目
	仕様

	対応言語
	日本語

	OS
	iOS 16以上

	CPU
	５コア以上

	GPU
	4コア以上

	ストレージ
	１２８GB以上

	ディスプレイ
	１０インチ以上

	カメラ（外側）
	500万画素以上

	通信
	IEEE802.11 a/b/g/n/ac以上のWi-Fi通信が可能であること

	Bluetooth
	Bluetooth 5.0以上

	充電端子
	USB Type-C 

	バッテリー
	バッテリー容量6,000mAh以上

	重量
	７００ｇ以下

	セキュリティ
	パスコードロック等




（3） Windows端末

	項目
	仕様

	対応言語
	日本語

	OS
	Windows １１ 以上

	CPU
	4コア以上

	メモリ
	4GB以上

	ストレージ
	64GB以上

	ディスプレイ
	１０インチ以上

	カメラ（外側）
	500万画素以上

	通信
	IEEE802.11 a/b/g/n/ac以上のWi-Fi通信が可能であること

	Bluetooth
	Bluetooth 5.0以上

	充電端子
	USB Type-C

	バッテリー
	バッテリー容量6,000mAh以上

	重量
	700g以下

	セキュリティ
	端末ロック、データ暗号化に対応




５　NFC読取機仕様（外付けの場合）

	項目
	仕様

	接続方式
	Bluetooth

	対応規格
	NFC Type-A / Type-B に対応

	対応カード
	マイナンバーカードのICチップ読取が可能

	読取方式
	非接触ICカード

	連携
	提供タブレットと正常動作すること

	電源
	内蔵バッテリー又はUSB充電

	技適
	技術基準適合証明取得済



６　マイナンバーカード対応要件
本市が導入する避難所受付システムにおいてマイナンバーカードの読取が正常に行えること
提供端末でマイナンバーカード読取が正常に行えること
７　ソフトウェア互換性
NFC読取機が提供端末で正常動作すること
マイナンバーカード読取アプリとの互換性があること
８　保守・保証
保証期間は1年以上とすること
初期不良時には速やかな交換対応が可能であること
日本国内にサポート窓口及び保守拠点を有すること
納品後5年間以上、修理又は代替機の提供等により保守対応が可能であること
９　法令適合
技術基準適合証明（技適）を取得していること
電気用品安全法に適合していること
日本国内で販売されている製品であること
１０　見積条件
タブレット端末本体価格を明示すること
NFC読取機を付属する場合はその価格を明示すること
NFC読取機の価格はタブレット端末の見積金額に合算すること
１１　情報セキュリティ
製造者が公開されたセキュリティポリシーを有し、脆弱性情報及びセキュリティアップデート情報を継続的に公表していること
１２　動作確認責任
タブレット端末とNFC読取機の接続確認
マイナンバーカードのICチップ読取確認
業務アプリケーションでの読取確認
正常に動作しない場合はの責任で調整又は交換を行うこと
納品時には初期設定済みの状態で納品すること
